Memorial descritivo caixa de água para condomínio residencial horizontal

Este memorial é de exclusividade do empreendimento -----------------------, através de CNPJ ------, ministrado pela imobiliária -------- iniciado no dia -----------, e com uma previsão de término para o ano de -------.Foi solicitado ao contratado de CNPJ —---- um memorial descritivo juntamente com os cálculos para o dimensionamento de uma caixa d'água de concreto para o abastecimento de um empreendimento residencial para qual quantidade de casas de dois andares de ------.
De acordo com a norma hidráulica, a densidade padrão por vazão é 1000, com uma aceleração de gravidade de 9,8 considerando uma altura de reservatório de 12 m, e uma pressão para o chuveiro, de 10 mca, já que há uma altura geométrica maior entre bacia sanitária e lavatório que  é = 29 KPA
· 1,64(média) X 18( Quantidade de casas) KP = 29,52 KPA.
· Com uma potência aproximada de:  1 cv e 0,98HP.
· RPM= 6600.
· MCA Máximo = 10.
· MCA Mínimo = 6.
Cálculo MCA(metro por coluna de água vertical) _____________________________________________________________________________
MCA Máximo: = 12 - 20%( Fator de tolerância) = aproximadamente 10 .
MCA Mínimo: 30 * 0,2(20%) = 6.
_____________________________________________________________________________
Cálculo de potência: Ph = rô. g.Q.HB/23 onde: rô é a massa específica do líquido, g é a aceleração da gravidade, (Q) é a vazão e (HB) a altura manométrica da bomba.
1000 x 9,8 x vazão do chuveiro 1,8 x altura manométrica de 12 =211.680/200300= 1CV
Cálculo de pressão:
Altura manométrica total x vazão do líquido por minuto x gravidade específica do fluido
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Dividido por: 3960 = ao valor em HP.
[bookmark: _heading=h.ilmrquijjdrw]117000/3960 = 29 KPA.
[bookmark: _heading=h.xjiyug92htb]
[bookmark: _heading=h.tuhqdhaxgurq]__________________________________________________________________________
[bookmark: _heading=h.62iifgc7w9fx]Cálculo de RPM:
[bookmark: _heading=h.g6uham31m7sd]Foi utilizado o método da regra de 3 para o cálculo do RPM, considerando que 0,67 CV = 3300 RPM, se tivermos 1 CV teremos o valor = 4925,37.
[bookmark: _heading=h.lsgibsj7k29p]_____________________________________________________________________________
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Assinatura do responsável (CREA)
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